视频展台软件使用说明书


目录
一、视频展台软件安装	1
（一）系统要求配置	1
（二）软件安装步骤	1
二、硬件连接	5
三、Wi-Fi 无线连接展台	6
（一）连接展台 Wi-Fi（AP 模式）	6
（二）软件连接展台	7
（三）连接展台（STA 模式）	9
（四）如何切换Wi-Fi连接站点模式	10
（五）如何修改Wi-Fi名称（AP模式）	11
（六）如何修改Wi-Fi密码（AP模式）	12
四、软件使用说明	13
（一）硬件连接软件使用介绍	13
（二）同屏对比功能简介	15

[bookmark: _Toc415824909][bookmark: _Toc444156458][bookmark: _Toc390159867][bookmark: _Toc390160064][bookmark: _Toc444161233][bookmark: _Toc30249]一、视频展台软件安装
[bookmark: _Toc390160065][bookmark: _Toc444156459][bookmark: _Toc390159868][bookmark: _Toc444161234][bookmark: _Toc415824910][bookmark: _Toc13342]（一）系统要求配置
1.  硬件：双核 CPU、4GB 及以上内存，硬盘预留 2GB 以上空间，无需光驱。
2.  USB端口： 电脑配备高速 USB2.0 接口，保障画面实时预览流畅。
3.  操作系统： 兼容 Windows7/10/11（32/64 位）。

[bookmark: _Toc390159869][bookmark: _Toc444161235][bookmark: _Toc415824911][bookmark: _Toc390160066][bookmark: _Toc444156460][bookmark: _Toc21230]（二）软件安装步骤
安装软件为：Visualizer_V2.0.5，下面是详细步骤（以Windows11系统为例）。
1.选择安装包，点击下一步。
[image: ]
2选择安装语言，可选中/英文，点击确定。
[image: ]
3.按照安装向导指引，点击下一步。
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4.选择软件安装位置，默认存放到c盘，可自定义存放位置，点击下一步。
[image: ]
5.选择放置程序的快捷方式，默认在桌面创建快捷方式，点击下一步。
[image: ]     
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6.确认程序存放位置，点击安装。
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7.软件内置插件安装:进入软件安装程序后，会自动进行插件安装， 连续点击“Next”后确认,最后点击”Finish”退出安装.系统插件会安装完毕；
风险提示：若跳过该组件安装，会出现相机无预览画面、录像文件无法打开、播放花屏 / 丢帧等功能故障。
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8.程序和插件自动完成安装完成后，点击“完成”退出。桌面出现应用图标，点击打开即可使用。







[bookmark: _Toc18020]二、硬件连接
使用USB线连接展台USB端（B口，方形头）到计算机（一体机）上的USB端（A口，扁头），如下图所示：

[image: ][image: 705N][image: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\2851958390\QQEIM\WinTemp\RichOle\%}EWZEHAN_B`A}MS9B`(9YL.png][image: ][image: ][image: D:/B-工作/方图文件/产品图片/深方图图片/BG800/图片1.png图片1]
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连接好后，启动安装好的软件，即可使用展台。
[bookmark: _GoBack]注：图片仅供参考，产品以实物为准。
[bookmark: _Toc11902]三、Wi-Fi 无线连接展台
Wi-Fi无线连接简介：展台支持两种 Wi-Fi 模式：AP 模式 和 STA 模式，出厂默认设置为 AP 模式。
AP模式：电脑通过视频展台的无线网络直连。
Station模式：共同连接局域网，让视频展台连接外部路由器或手机热点，实现同一局域网下的连接使用。
在展台的“系统设置”页面，可查看程序版本、当前 Wi-Fi 模式、Wi-Fi 名称及密码。例如：
模式：In AP Mode，Wi-Fi 名称：WiFi_Camera_5G_******，密码：12345678
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[bookmark: _Toc22573]（一）连接展台 Wi-Fi（AP 模式）
1. 打开电脑的 Wi-Fi 设置界面。
2. 查找并连接展台系统信息中显示的 Wi-Fi 名称（如：WiFi_Camera_5G_******）。
3. 输入相应密码完成连接。
 [image: ]

[bookmark: _Toc30937]（二）软件连接展台
1.搜索展台，打开电脑端软件：
首次使用视频展台设备会有弹窗显示，使用Wi-Fi模式请选择搜索无线展台
- 确认当前连接的 Wi-Fi 与展台信息中显示的 Wi-Fi 名称一致。
- 点击“搜索展台”。
- 展台列表会显示所有被搜索到的展台设备。
- 点击“选择”。
- 点击“连接设备”，就可以连接成功；
[image: ]
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2.配置网络（切换至 STA 模式），在软件设置里，打开“搜索无线展台”，点击“配置网络”按钮，弹出 Wi-Fi 设置界面：
 - 安全认证模式：支持三种方式：
 - 默认是通用模式（普通家用 Wi-Fi），EAP-PEAP(MSCHAPv2)，EAP-PEAP(GTC)
 - 选择目标 Wi-Fi，输入密码，设置展台名称（可自定义）。
 - 可选择是否为展台设置访问密码。
 - 点击“配置”完成设置。
设置完成后，展台将自动重启并切换为 STA 模式。
操作如下：
[image: ]
[image: ]
[image: ] [image: ]

[bookmark: _Toc12955]（三）连接展台（STA 模式）
1.电脑重新连接到展台所连接的同一 Wi-Fi 网络（不是展台原来的热点，是与配置选择连接的Wi-Fi网络保持一致）。
2.打开软件，选择当前的Wi-Fi网络，点击“搜索展台”，在展台列表里点击 “选择”对应的视频展台。
3.点击“连接设备”，即可打开图像获取界面，开始查看展台图像画面。
操作如下：
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[bookmark: _Toc4914]（四）如何切换Wi-Fi连接站点模式
展台支持两种 Wi-Fi 模式：AP 模式 和 STA 模式，如需切换Wi-Fi连接模式，有两种方式可选；
1.可以在视频展台内置系统：-“设置”-“无线网络”-“Wi-Fi模式”中自由切换（AP/STATION模式）
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2.如需重新配置 Wi-Fi，长按10秒视频展台机身的旋转按键，“切换至 AP 模式”，然后重复前述“第一点”的连接和配置步骤。
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[bookmark: _Toc25671]（五）如何修改Wi-Fi名称（AP模式）
长按10秒视频展台机身的灯光按键，设备进入工厂模式（屏幕左下角会出现工厂模式标识），在内置系统“设置”里找到“无线网络”，点击“修改键”，就可以更改Wi-Fi名称了。
[image: ][image: ]
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[bookmark: _Toc807]（六）如何修改Wi-Fi密码（AP模式）
在内置系统“设置”里找到“无线网络”，点击“修改键”，就可以更改Wi-Fi密码了







[bookmark: _Toc28698]四、软件使用说明
[bookmark: _Toc3258]（一）硬件连接软件使用介绍
1.双击视频展示台应用图标，打开软件，直接进入视频展台演示画面。
[image: ]
2.主摄像头的实时拍摄画面，左侧为批注工具条，底部为功能控制工具条，右侧为图片预览区，根据实际操作需要，实时调取相关的工具或对画面进行功能控制。
[image: ]
批注工具条简介：
· 移动——选中后，可以对实时画面进行拖动漫游
· 撤销——选中后，可对画笔笔迹进行撤销
· 画笔——选中后，可对画面以黑色笔迹进行批注
· 荧光画笔——选中后，可对画面进行临时批注，自动擦除
· 线宽——选中后，可对应选择所需要的线条粗细
· 颜色——选中后，可选择各种不同的画笔颜色
· 橡皮擦——选中后，可对画面上的批注进行局部擦除
· 清除——选中后，可对整个画面的批注全部清除
功能控制工具条简介:
· 设置——选中后，弹出子菜单,可对应设置图像画质调节，视频属性，选择摄像头、分辨率、视频格式，使用无线连接，设置定时拍照时间，选择图像纠正，和图片视频保持路径等
· 光学——控制光学倍率的放大、缩小和光学最大倍率或最小倍率，以及做一次自动对焦动作(仅限于带AF镜头的机器)
· 图片——可隐藏和调出图片预览视图
· 批注——可隐藏和调出批注工具条
· 放大——选中后，可对主实时画面进行放大
· 缩小——选中后，可对主实时画面进行缩小
· 冻结——选中后，对当前主画面定格,在单击取消定格
· 左旋——选中后，主画面每次向左旋转90度
· 旋转——可对主实时画面进行360度旋转
· 右旋——选中后，主画面每次向右旋转90度
· 拍照——选中后，每次对主画面做一次截图,保存到设置里面的拍照保存路径所指的文件夹里
· 定时拍照——在设置子菜单设置定时拍照秒数，点击后会开始倒计时拍照，自动保存到设置里面的拍照保存路径所指的文件夹里
· 录像——单击开始对画面录像,在单击停止,文件保存到设置里面的录像保存路径所指的文件夹里
· 二维码——选中后，自动对主实时画面进行二维码识别扫描
· OCR——选中后，自动对主实时画面或图片的文字智能识别并转换为可编辑的TXT文本
· 比对——选中后，进入同屏对比操作界面，根据实际操作需要点击控制或进入设置
· 最小化——选中后，主画面缩小到任务栏
· 帮助——选中后，弹出PDF简要说明书文档，和常见问题解决办法
· 关闭——选中后，关闭展台画面

[bookmark: _Toc3038]（二）同屏对比功能简介
点击“比对”进入比对操作界面，本界面为图像对比窗口，支持多画面分屏对比、图片标注编辑、图片快速调取，图片编辑等共划分为 4 个功能区域，分区功能详解如下：
1.对比分屏选择（顶部） 可切换 1/2/3/4 分屏显示模式，开启联动模式后，所有分屏画面缩放、平移操作同步执行。
2.图片预览视图（左侧） 存放之前抓拍保存的图片缩略图，双击图片就能在右侧窗口打开查看、对比。
3.绘图工具条（右侧） 支持画面移动、多种画笔标注、多种图形标记，可局部擦除或一键清空批注，自定义线条样式与透明度，标注内容可随图片一起保存。(使用操作请参考上述展台批注工具条介绍)
4.图片编辑工具条（底部） 控制画面放大缩小、左右旋转、按照实际像素比例放大，恢复到合适屏幕显示大小，切换选择文件夹的前后图片、打开本地图片、打开摄像头设备，捕捉抓拍、调整图像分辨率。
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