v2ray/xray客户端脚本

特色:
	支持负载均衡、ipv6(需要服务器也支持)、海内外分流、禁网广告
	支持安卓、大部分Linux路由器、Linux服务器
	智能选择v2ray和xray

使用方法:
	1. 解压放到/data，设置所有文件权限全满(包括文件夹及子文件)
	2. 将节点文件放到 [GNode] 或 [CnNode] 或 [GUNode] 文件夹, [GNode] 为全局节点文件夹, [CnNode]为海内节点文件夹, [GUNode]为全局UDP节点文件夹，节点文件格式见 节点模板.ini
	3. 如果需要使用多个节点则将多个节点文件放到 [GNode] 或 [CnNode] 或 [GUNode] 文件夹
	4. ！！！注意：不使用的节点文件不要放到 [GNode] 或 [CnNode] 或 [GUNode] 文件夹！！！
	5. 执行start.sh启动脚本，会执行 [GNode] 、 [CnNode] 和 [GUNode] 文件夹里的所有节点


注意:
	1. 开启mux可降低跳点，但网络可能偶尔会出现卡顿等现象
	2. [GNode] 和 [CnNode] 至少要有一个节点
	3. 当[GUNode]存在模式文件时会使用里边的节点单独代理UDP(不包括dns), 当不存在模式文件时则使用默认路由

服务端搭建脚本(两个命令，哪个能用就用哪个，支持大部分Linux设备):
	curl -o builds.sh http://binary.quicknet.cyou/builds.sh && sh builds.sh
	wget -O builds.sh http://binary.quicknet.cyou/builds.sh && sh builds.sh
